


Bu ammalarni bajarishdan avval printerni tokga ulab usb orqali kompyuterga ulang!!!



Mana shu yuklab olingan faylni ichiga kiramiz




Shu oyna ochiladi (Извлечь) tugmasi bosiladi




Keyin (Компьюутер) ga kirib u yerdan (Локальный диск C ) diskga kiriladi


va printer dagan faylning ichiga kiriladi




Mana yuklab olgan faylimiz shu yerga (Извлечь) qilindi




Faylning ichidan shunday oyna ochiladi va u yerdan uning put manzili olinadi




Put manzilni (Копировать) qilinadi yoki (Ctrl+C) klavishi bosiladi




(Пуск) tugmasi bosiladi va u yerdan (Устройтва и принтеры) tugmasini bosiladi




Buyerda (Устройства и принтеры) ga bosasiz




Bu yerda (Добавит локальный принтер) ga bosiladi



Keyin (Использовать существующий порт) degan joyga (usb003) yoki (usb002) kirtasiz




Bu oynada (Установить с диска) ga kirasiz




C:\printer putni ko’rsatiladi


Bu oynada (Обзор) tugmasiga kirasiz




Bu oynada printerning driverni ko’rsatib yuborish kerak




Ko’rsatib yuborgandan so’ng (Открыть)




Bu yerda (TSC TTP-245) tanlanadi




Keyin (Далее) tugmasi bosiladi




Keyin bu oyna ochiladi (Все равно устатовить этот драйвер)ga bosasiz





Bu oynada (Нет обшего доступа к этому принтеру) ga tochka qo’yiladi



Keyin Sichqonchaning o’ng tomonini bosiladi va ilova ochiladi uyerdan (свойства принтера) tugmasi tanlanadi sichqonchaning chap tarafi bosiladi




Bu oyna ochiladi (Порты) oynasiga otiladi



Bu oynada ro’yxatidan pastga tushiladi va (USB002) yoki (USB003) tanlanadi. Keyin (Ok) tugmasi bosiladi

Drayver o’rnatildi



So’ngra (Пуск) tugmasi bosiladi va u yerdan (Устройтва и принтеры) tugmasini bosiladi va u shunday holatda bo’lsa drayver to’gri o’rnatilgan